附件1

类别	检测标准	监测参数
大气监测	GB/T 15432,HJ479,

HJ955，HJ482	二氧化硫，二氧化氮、氟化物、总悬浮颗粒物
灌溉水监测	HJ 1147	PH值
GB/T 7467	六价铬
HJ 700	总镉、总铅
HJ 828	化学需氧量（CODcr）
GB/T 7484	氟化物
HJ 694	总砷
HJ 694	总汞
HJ 970	石油类
SL355	粪大肠菌群
土壤监测	HJ 491	总铜、总铬
GB/T 17141	总铅、总镉
GB/T 22105.1	总汞
NY/T 1377	PH值
GB/22105.2	总砷
NY/T 1121.6	有机质
HJ 717	全氮
LY/T1232	有效磷
LY/T1234	速效钾
绿色产品检测	按照国家绿色食品中心规定的绿色食品相关产品标准进行全项检测	国家绿色食品标准规定的绿色产品全部参数
备注：每个监测点位包括3组土壤、1组大气、1组灌溉用水，并按照产地环境是否符合《绿色食品 产地环境质量》予以判定。每个绿色食品样品按照绿色食品对应的检测标准进行检测和判定。按照市农业农村局指定的产地及绿色食品主体开展环境和农产品进行监测，所监测点位和样品全部完成后，要对农业生产环境和绿色食品监测情况进行总体评估，提供分析报告。检测机构具备CMA和CALT认证。