附件1

参数表

类别	检测标准	监测参数
空气监测	GB/T 15432、HJ482、

HJ479、HJ955	总悬浮颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、氟化物
农田灌溉水

监测	HJ 1147	PH值
HJ 694	总汞、总砷
HJ 700	总镉、总铅
GB/T 7467	六价铬
GB/T 7484	氟化物
HJ 828	化学需氧量（CODcr）
HJ 970	石油类
SL 355	粪大肠菌群
土壤监测	NY/T 1377	PH值
GB/T 17141	总铅、总镉
GB/T 22105.1	总汞
GB/22105.2	总砷
HJ 491	总铜、总铬
NY/T 1121.6	有机质
HJ 717	全氮
LY/T1232	有效磷
LY/T1234	速效钾
绿色产品检测	按照国家绿色食品中心规定的绿色食品相关产品标准进行检测	国家绿色食品标准规定的绿色产品参数
备注：每个监测点位包括3组土壤、1组空气、1组农田灌溉用水，并按照产地环境是否符合《绿色食品 产地环境质量》予以判定。每个绿色食品样品按照绿色食品对应的检测标准进行检测和判定。按照市农业农村局指定的产地及绿色食品主体开展环境和农产品进行监测，所监测点位和样品全部完成后，要对农业生产环境和绿色食品监测情况进行总体评估，提供分析报告。检测机构具备CMA和CALT认证。